ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПРИ УГРОЗЕ ВЗРЫВА



**а) при авариях на системах газоснабжения**

Чрезвычайная ситуация, вызванная аварией на системах газоснабжения с возникновением угрозы взрыва газовоздушного облака, относится к быстроразвивающимся техногенным процессам. Поэтому времени на обеспечение своей безопасности и безопасности окружающих очень мало.

Основные признаки аварии на газопроводе и утечки газа - это характерный звук (рёв) и запах газа. Образовавшееся газовоздушное облако под действием ветра может дрейфовать на расстояние до 150 м.

Лучшие действия в такой ситуации:

- уйти (убежать) как можно дальше (на расстояние не менее 500 м.) от очага утечки в направлении обратном направлению ветра. Старайтесь, что бы между Вами и очагом утечки было как можно больше капитальных сооружений (зданий);

- стараться находиться на расстоянии не менее 25 м. от стен зданий, так как при взрыве газовоздушного облака можно пострадать от обломков;

- позвонить по телефону **«112»** и сообщить об утечке, назвав адрес объекта, на котором произошла авария. Этим Вы спасёте других людей.

**б) при авариях на объектах хранения или переработки нефтепродуктов**

При таких авариях возникает угроза образования топливовоздушного облака с последующим его дрейфом под действием ветра с последующим взрывом. Такая чрезвычайная ситуация относится к быстроразвивающимся техногенным процессам.

Образовавшееся топливовоздушное облако под действием ветра может дрейфовать на расстояние до 150 м. и достигнуть жилых районов.

Основные признаки аварии - сильный запах нефтепродуктов, звук взрыва, видимые разрушения на объекте, огонь и дым над сооружениями.

Порядок действий в такой ситуации:

- уйти (убежать) от объекта в направлении обратном направлению ветра на расстояние не менее 500 м.;

- стараться находиться на расстоянии не менее 25 м. от стен зданий, так как при взрыве топливовоздушного облака можно пострадать от обломков;

- сообщить о происшествии по телефону **«112»**.